医用胶片使用需求

1、要求：医用干式热敏胶片（非碳粉、非喷墨），采用明室装载，胶片在灯光下安装不曝光；

2、规格：10×12 英寸、14×17 英寸 ；

3、分辨率：≥508dpi ；

4、灰阶对比：≥14bit ；

5、灰雾密度：≤0.09D ；

6、最大密度：≥3.0D ；

7、热敏胶片环保、无毒害，不含铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚 ；

8、胶片生产商需具有自己的生产线，非委托生产，提供生产相关证明；

9、价格：14英寸x17英寸＜4.7元/张，10英寸x12英寸＜2.7元/张 ；

10、配套提供≥4台自助胶片打印机（为保障胶片打印质量自助胶片打印机需与胶片同一品牌，需提供胶片打印机的备案表或注册证），南北院区各不低于2台，承诺后期根据工作需要可增加提供；

11、需提供由响应配套提供的自助打印机所打印响应胶片的样片。