吸脂机

1、极限负压值：≥0.095MPa(95KPa)；

2、瞬时抽气速率：>80L/min（泵口抽气速率＞125L/min)；

*3、负压调节范围：0.06MPa-0.095MPa任意调节；

*4、蠕动泵极限流量：≥250mL/min（最大999mL/min，可无级变速）；

5、工作噪音：≤65db(A)；

6、外壳温升：≤20℃；

7、输入功率：≥1200VA；

8、防电击类型分类：I类；

9、防电击的程度分类：B型；

10、设备运行方式：间歇加载的连续运行；

11、收集容器容量：≥2个2000ml收集容器。

