一次性使用体腔热灌注治疗循环管路组件使用需求
1、适用范围：适用于热灌注治疗时治疗液体的体外加热、循环，消除体腔肿瘤病人术后存在的亚临床病灶，以及恶性肿瘤引起的胸、腹水。
2、结构及组成：产品由一次性使用体腔热灌注治疗管路（集液罐、泵头、集液袋、过滤网、测温管、配管、连接接头、管夹、注射件），一次性使用引流管组成。产品采用环氧乙烷灭菌，限一次性使用。
3、适用通道：管路适用于微通道（B超引导穿刺8F、10F、12F、14F等），大通道（腹腔引流管，24F等）
4、连续灌注：通过电磁加热技术将4~6L含化疗药物治疗液体恒温、持续、循环的灌注到体腔，且在40℃~50℃温度范围内，200mL/min-600mL/min流速范围内可连续灌注2h。
出入口：管路进口数量≥2，并且出口数量≥2
5、刻度标识：药袋有刻度标识容积。超微过滤：内置超微过滤膜，过滤清除>40μm的游离癌细胞、亚临床病灶和3mm以下的微小癌结节。
6、内外双循环系统（免费提供配套装备）：可随时切换内外双循环系统，控制灌注流速及灌注量，实现安全、有效、效率最大化，也可挤压回水管疏通引流管堵塞。
[bookmark: _GoBack]7、价格≤4500.00元/套，耗材和免费提供的配套专属设备必须能同时适用于胸腹腔灌注的临床治疗。
