SPECT/CT使用需求
一、设备满足癌症的诊断；研究心脏疾病、循环系统问题；检测肾功能以及血管、组织和器官等方面的其它病况。具体如下：
1.心血管系统：可以提供由于冠状动脉狭窄/梗塞所造成的心肌缺血/梗塞的范围和程度以及心肌细胞的存活情况。满足检出无症状心肌缺血。
2.全身骨骼系统：满足全身骨扫描，能一次扫描得到全身所有病灶的部位、大小和骨破坏程度等重要信息。
3.内分泌系统：满足甲状腺的功能状况和结节良恶性，甲状腺I-131治疗前后甲状腺摄碘的情况。并用于嗜铬细胞瘤的定位，恶性嗜铬细胞瘤转移灶的诊断，交感神经节细胞瘤和交感神经母细胞瘤的辅助诊断.
4.泌尿系统：满足提供泌尿系统的形态影像及能提供有关肾血流灌注、实质功能和泌尿排泄等多方面的信息及定量指标，同时可用来做移植肾检测。 
5.神经系统：满足脑显像可以发现原发性癫痫灶，即使是在发作间歇期。而且能通过三位定位显示，为癫痫进行定位手术提供明确资料；还可以鉴别肿瘤术后复发合瘢痕组织；并对急性脑梗塞和脑栓塞的早期诊断，病情估计，疗效评价等均有较好的临床价值。
6.消化系统：满足肝胆动态显像能对新生儿梗阻性黄疸进行鉴别诊断。
7.呼吸系统：满足肺通气、肺灌注显像联合，来做急性肺动脉拴塞的诊断、病情观察及其溶拴治疗的监测；慢性阻塞性肺病与肺血管高压的诊断；肺癌的诊断。
8.肿瘤：满足原发性和转移性骨肿瘤的早期发现、分期和恶性度，良恶性的鉴别。 
二、满足可以一机多用，还单独作为诊断级CT使用，和作为放疗定位、粒子植入使用。
三、满足配置相关软件具体如下：
1.全身骨骼（或局部）分析
2.肾脏灌注和功能分析
3.心肌显像定量分析软件
4.心肌血流灌注分析软件
5.肺通气和灌注分析
6.甲状腺摄取分数
7.甲状旁腺成像分析
8.胃排空指数分析
9.食道运动分析
10.胆囊排空分析
11.脑血流断层分析软件
12.镥177 成像分析
13.碘131甲状腺分析
14.高级全身三维图像显示及分析应用
15.高级临床软件开发工具
16.自定义工具等

四、配套提供设备（提供承诺书）
	序号
	名称
	数量

	1
	药物转运防护罐
	2

	2
	正电子药物注射台
	1

	3
	SPECT用通风橱
	1

	4
	甲状腺功能测定仪
	1

	5
	放射性药物铅废物桶
	2

	6
	便携式数字化个人辐射剂量监测及报警仪×科室人数
	1

	7
	注射器转运防护箱
	1

	8
	注射器钨合金防护套
	1

	9
	铅衣
	4

	10
	铅围脖
	4

	11
	铅眼镜
	2

	12
	中文报告系统五终端（含问诊、加号、登记预约）
	1

	13
	工作站UPS
	1

	14
	放疗平板床
	1

	15
	锶-90敷贴器
	1

	16
	高压注射器
	1

	17
	放射性药物自动分装系统
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