空心纤维血液透析滤过器使用需求
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1.适用范围：该产品用于慢性肾功能衰竭患者进行血液透析、血液透析滤过或血液滤过治疗使用；
2.膜材料为聚醚砜，外壳材料为聚碳酸酯；
3.膜面积：1.9m²，Gamma射线灭菌，血室容量为110ml，最大跨膜压600mmHg；
4.超滤系数49mL/h/mmHg，尿素清除率＞195mL/min,肌酐清除率＞185mL/min，磷酸盐清除率＞182mL/min,维生素B12清除率＞145mL/min,β2微球蛋白清除率＞61mL/min；
5.价格：≤118.99元/支。
6.每支血滤器需赠送一根补液管。
